# 手持机POST到服务器接口约定

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 说明 | 修订者 | 时间 |
| 1.0 | 本文档说明手持与服务器通信的POST接口与逻辑说明 | 王淼 | 2012/6/27 |

1. 服务器脚本位置：http://223.4.233.88/barcodepost.aspx
2. POST变量说明：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | Post变量名（全小写） | 约束 |  | 默认值 |
| 出货扫描流水号 | 字符 | Running\_no | 非空，不能重复 | 32位十进制  （前15位为IMEI  ，后17位为本机器扫描顺序号） | 无 |
| 订单号 | 字符 | Po\_no |  |  |  |
| 仓库代码 | 字符 | Warehouse\_code |  |  |  |
| 扫描条码 | 字符 | barcode\_no |  |  |  |
| 扫描时间 | 字符 | Scan\_time |  |  |  |
| 待修改流水号 | 字符 | Run\_no\_for\_modify | 用于采集器修改或者删除了某条出货记录后重新发送，服务器将寻找需要修改的旧流水号，然后用本记录修改旧流水号对应的记录, |  | 0，无意义 |
| 修改操作标识 | 字符 | Modify\_flag | 0 标识无需修改，  1表示删除旧记录（修改流水号）；  2 标识覆盖旧记录 |  | 0，标识 |